Кафедра «Техника и технологии»

РЕФЕРАТ

по дисциплине:

«Информационные технологии в профессиональной деятельности»

Тема: Компьютерные сети, классификация, назначение

Направление подготовки/специальность 09.03.02 Информационные системы и технологии

(код, наименование)

Обучающийся Кузюков Егор Валерьевич

(ФИО полностью)

Группа И-107 Подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(номер группы)

Форма обучения Очная

Проверила Новикова Дария Анатольевна

(Фамилия И.О. преподавателя)

Должность \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Оценка\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Челябинск, 2025 г.

[Введение 3](#_Toc194543138)

[1. Основы компьютерных сетей 4](#_Toc194543139)

[1.1. Определение и основные компоненты 4](#_Toc194543140)

[1.2. Принципы передачи данных 5](#_Toc194543141)

[1.3. Сетевые модели и стандарты 6](#_Toc194543142)

[2. Классификация и назначение компьютерных сетей 9](#_Toc194543143)

[2.1. Классификация по масштабу: 9](#_Toc194543144)

[2.2. По топологии и архитектуре 10](#_Toc194543145)

[2.3. По функциональному назначению 13](#_Toc194543146)

[Заключение 15](#_Toc194543147)

[Список литературы 17](#_Toc194543148)

Введение

Компьютерные сети являются неотъемлемой частью современного мира, обеспечивая обмен данными, совместное использование ресурсов и доступ к информации на глобальном уровне. Их развитие и совершенствование играют ключевую роль в таких областях, как бизнес, образование, наука и повседневная жизнь. Компьютерные сети объединяют устройства различного типа — от персональных компьютеров и смартфонов до промышленных систем и серверов, — создавая сложные инфраструктуры, которые позволяют передавать данные с высокой скоростью и надежностью.

В данном реферате рассматриваются основы компьютерных сетей, их классификация, принципы передачи данных, а также современные тенденции в их организации. В первой части освещаются основные компоненты сетей, включая узлы, каналы связи и сетевое оборудование, а также принципы передачи данных, такие как пакетная коммутация и инкапсуляция. Особое внимание уделяется сетевым моделям, включая эталонную модель OSI и практическую модель TCP/IP, которые помогают понять структуру и функционирование сетей.

Во второй части документа представлена классификация сетей по масштабу (PAN, LAN, MAN, WAN), топологии (шинная, кольцевая, звездообразная, ячеистая) и функциональному назначению (данные, хранение, мультимедиа, промышленные сети). Также рассматриваются клиент-серверная и одноранговая архитектуры, их преимущества и недостатки, а также современные тенденции, такие как программно-определяемые сети (SDN) и сервис-ориентированные архитектуры.

Цель данного реферата — предоставить всестороннее понимание компьютерных сетей, их устройства и принципов работы.

1. Основы компьютерных сетей

1.1. Определение и основные компоненты

Компьютерная сеть – это совокупность компьютеров и других устройств, соединенных каналами связи для обмена данными и совместного использования ресурсов (например, принтеров, файлов, интернет-соединения). Основными физическими элементами сети являются:

* Узлы сети - конечные устройства (компьютеры, серверы, смартфоны) и промежуточное оборудование (маршрутизаторы, коммутаторы). Каждый узел имеет уникальный сетевой адрес (MAC и IP), позволяющий его идентифицировать.
* Каналы связи делятся на проводные (витая пара, коаксиальный кабель, оптоволокно) и беспроводные (Wi-Fi, Bluetooth, сотовые сети). Оптоволоконные кабели обеспечивают скорость до 100 Гбит/с на большие расстояния, тогда как витая пара категории 6А поддерживает 10 Гбит/с на расстоянии до 100 метров.
* Сетевое оборудование включает:
  + Коммутаторы (L2) - работают на канальном уровне, создают таблицы MAC-адресов
  + Маршрутизаторы (L3) - осуществляют маршрутизацию между сетями на основе IP-адресов
  + Точки доступа - преобразуют проводной сигнал в беспроводной (802.11ac/ax)

Программные компоненты включают стек протоколов TCP/IP, операционные системы с сетевыми функциями, системы мониторинга (SNMP) и защиты (брандмауэры, IDS/IPS). Особое значение имеют протоколы динамической маршрутизации (OSPF, BGP), обеспечивающие автоматическое построение оптимальных путей передачи данных.

1.2. Принципы передачи данных

Передача данных основана на:

* Пакетной коммутации — информация разбивается на пакеты, которые независимо передаются по сети и собираются в исходное сообщение на стороне получателя.
* Мультиплексировании — совместное использование канала несколькими потоками данных (например, TDM, FDM).
* Методах доступа к среде — CSMA/CD (в Ethernet), CSMA/CA (в Wi-Fi), гарантирующие корректную передачу в shared-среде.

В компьютерных сетях используется пакетная передача данных. Информация делится на небольшие блоки - пакеты, которые содержат:

* Заголовок (адреса отправителя/получателя, контрольная сумма)
* Полезную нагрузку (передаваемые данные)
* Трейлер (маркер конца пакета)

Кадр (Frame) - единица передачи данных на канальном уровне (L2 модели OSI). Формируется путем добавления к пакету:

* Преамбулы (синхронизация)
* MAC-адресов отправителя и получателя
* Тега VLAN (для сегментации сети)
* Контрольной суммы FCS (обнаружение ошибок)

Дейтаграмма - пакет на сетевом уровне (L3), не требующий установления соединения (как в UDP). В отличие от кадра, содержит IP-адреса вместо MAC и поле TTL (время жизни пакета).

Процесс инкапсуляции данных:

1. Приложение формирует данные (HTTP-запрос)
2. Транспортный уровень добавляет порты (TCP/UDP)
3. Сетевой уровень - IP-заголовок
4. Канальный уровень - MAC-адреса и FCS
5. Физический уровень - преобразование в сигналы

1.3. Сетевые модели и стандарты

Принцип передачи информации в сетях основан на пакетной коммутации. В отличие от устаревшей коммутации каналов, где выделялась постоянная линия связи, здесь данные разбиваются на небольшие пакеты. Каждый пакет независимо перемещается по сети и собирается в исходное сообщение на стороне получателя. Такой подход значительно повышает эффективность использования каналов связи.

Для понимания работы сетей разработаны две основные модели. Семиуровневая модель OSI (Open Systems Interconnection) является теоретической основой, включающей:

* OSI (Open Systems Interconnection) — 7-уровневая эталонная модель:
  1. Физический (биты, кабели).
  2. Канальный (кадры, MAC-адреса).
  3. Сетевой (IP-адреса).
  4. Транспортный (TCP/UDP).
  5. Сеансовый (управление соединением).
  6. Представления (кодирование данных).
  7. Прикладной (HTTP, FTP).
* TCP/IP — практическая 4-уровневая модель:
  1. Сетевой интерфейс (Ethernet, Wi-Fi).
  2. Интернет (IP, ICMP).
  3. Транспортный (TCP, UDP).
  4. Прикладной (HTTP, DNS).

Разница между этими моделями заключается в степени детализации. В то время как OSI детально описывает все аспекты взаимодействия, TCP/IP фокусируется на практических механизмах, используемых в современных сетях, особенно в интернете.

Важно понимать, что данные при передаче инкапсулируются - на каждом уровне добавляется служебная информация. Например, при отправке HTTP-запроса:

На прикладном уровне формируется само HTTP-сообщение

Транспортный уровень добавляет заголовок TCP (с указанием портов)

Сетевой уровень добавляет IP-заголовок (с адресами отправителя и получателя)

Канальный уровень формирует кадр, добавляя MAC-адреса

Этот процесс напоминает упаковку письма в конверт, который затем помещается в почтовый пакет с дополнительной информацией для доставки. На принимающей стороне происходит обратный процесс - декапсуляция, когда каждый уровень "снимает" соответствующую служебную информацию, пока исходные данные не достигнут приложения-получателя.

2. Классификация и назначение компьютерных сетей

2.1. Классификация по масштабу:

* PAN (Personal Area Network) — малые расстояния (Bluetooth, USB).
* LAN (Local Area Network) — локальные сети (офис, дом). Используют Ethernet/Wi-Fi.
* MAN (Metropolitan Area Network) — городские сети (оптоволокно, WiMAX).
* WAN (Wide Area Network) — глобальные сети (интернет, спутниковые каналы).

Пример: LAN — офисная сеть на коммутаторах; WAN — связь между континентами через подводные кабели.  
  
Сети значительно различаются по своим географическим размерам и области покрытия. Наименьшими являются персональные сети (PAN - Personal Area Network), которые связывают устройства в непосредственной близости от пользователя, обычно в радиусе нескольких метров. Типичные примеры - соединение смартфона с беспроводными наушниками через Bluetooth или передача данных с фитнес-браслета.

Локальные сети (LAN - Local Area Network) охватывают отдельные здания или комплексы зданий. Они характеризуются высокой скоростью передачи данных и, как правило, находятся под единым административным управлением. Классический пример - офисная сеть, где десятки компьютеров соединены через Ethernet или Wi-Fi.

Для покрытия целого города предназначены городские сети (MAN - Metropolitan Area Network). Они объединяют множество LAN и часто используют оптоволоконные технологии. Такие сети обычно развертываются интернет-провайдерами для предоставления услуг широкополосного доступа.

Самые крупные - глобальные сети (WAN - Wide Area Network), которые могут охватывать страны и континенты. Интернет является наиболее ярким примером WAN, состоящей из множества взаимосвязанных сетей разных провайдеров. Для соединения удаленных узлов в WAN часто используются спутниковые каналы связи и подводные оптоволоконные кабели.

2.2. По топологии и архитектуре

Физические топологии сетей

Физическая топология определяет способ физического соединения узлов сети. В современных сетях распространены несколько основных конфигураций.

Шинная топология была характерна для ранних Ethernet-сетей. Все устройства подключались к общему кабелю-шине, а данные передавались всем узлам одновременно. Такой подход отличался простотой развертывания и минимальным расходом кабеля, но имел серьезные недостатки: обрыв кабеля выводил из строя всю сеть, а при увеличении числа узлов резко падала производительность из-за коллизий. В современных сетях чистая шинная топология практически не встречается.

Кольцевая топология, использовавшаяся в сетях Token Ring и FDDI, организует последовательное соединение узлов в замкнутый контур. Данные передаются от узла к узлу в одном направлении. Главное преимущество - детерминированность доступа к среде (узел передает данные только когда получает специальный маркер). Однако, как и в шине, выход из строя одного узла или обрыв кабеля нарушает работу всей сети. Современные реализации часто используют двойное кольцо для повышения отказоустойчивости.

Звездообразная топология доминирует в современных локальных сетях. Все устройства подключаются к центральному коммутатору, который управляет передачей данных. Такая организация обеспечивает:

* простоту добавления новых узлов
* легкую диагностику неисправностей
* высокую отказоустойчивость (выход из строя одного узла не влияет на остальные)
* возможность работы в полнодуплексном режиме

Недостаток - зависимость всей сети от центрального устройства. В крупных сетях применяют иерархические звездообразные структуры с несколькими уровнями коммутаторов.

Ячеистая топология (Mesh) обеспечивает множественные соединения между узлами. В полносвязной Mesh-сети каждый узел соединен со всеми остальными, что гарантирует исключительную отказоустойчивость, но требует большого количества интерфейсов. Поэтому чаще используют частично-связные Mesh-сети, где существует несколько альтернативных путей передачи данных. Такая топология особенно востребована:

* в беспроводных сетях (Wi-Fi Mesh-системы)
* в магистральных сетях операторов связи
* в критически важных инфраструктурах

Гибридные топологии сочетают элементы разных подходов. Например, дерево (star-bus) объединяет несколько звездообразных сегментов через магистральную шину. Это позволяет оптимально распределять оборудование в крупных офисных зданиях или кампусах.

Логические архитектуры сетей

Помимо физического расположения узлов, важна логическая организация взаимодействия между ними.

Клиент-серверная архитектура предполагает четкое разделение ролей:

* Серверы предоставляют ресурсы (файлы, приложения, вычислительные мощности)
* Клиенты потребляют эти ресурсы
* Взаимодействие строится по схеме "запрос-ответ"

Такая модель доминирует в корпоративных сетях и интернете. Она обеспечивает:

* централизованное управление ресурсами
* высокий уровень безопасности
* простоту масштабирования

Однако создает нагрузку на серверы и требует значительных затрат на инфраструктуру. Современные реализации часто используют распределенные серверные фермы и облачные технологии.

Одноранговая архитектура (P2P) устраняет различие между клиентами и серверами. Каждый узел (peer) может функционировать и как клиент, и как сервер. Это обеспечивает:

* высокую отказоустойчивость (нет единой точки отказа)
* хорошую масштабируемость
* экономию ресурсов (используются вычислительные мощности всех узлов)

Но сложнее в управлении и менее безопасна. Применяется в:

* файлообменных сетях (BitTorrent)
* блокчейн-системах
* распределенных вычислениях

Гибридные архитектуры сочетают оба подхода. Например, в видеосервисах основные ресурсы могут храниться на центральных серверах, а популярный конент распространяться через P2P-сети между клиентами.

Современные тенденции

В последние годы наметились новые подходы к организации сетей:

* Программно-определяемые сети (SDN) отделяют плоскость управления от плоскости передачи данных, что позволяет гибко настраивать сетевую инфраструктуру
* Сети с кэшированием контента (CDN) оптимизируют доставку данных через географически распределенные серверы
* Сервис-ориентированные архитектуры представляют сеть как набор взаимосвязанных сервисов

Выбор конкретной топологии и архитектуры зависит от множества факторов: масштаба сети, требований к надежности, бюджета и планируемых нагрузок. В крупных организациях обычно комбинируют разные подходы для различных сегментов сети.

2.3. По функциональному назначению

* Данные — интернет, корпоративные сети.
* Хранение — SAN (Storage Area Networks).
* Мультимедиа — IPTV, VoIP.
* Промышленные — SCADA, IoT.

С точки зрения организации взаимодействия между узлами выделяют клиент-серверные и одноранговые сети. В клиент-серверной архитектуре, которая доминирует в корпоративных сетях и интернете, четко выделены серверы, предоставляющие ресурсы, и клиенты, которые этими ресурсами пользуются. Например, веб-сервер обслуживает запросы множества клиентских браузеров.

Одноранговые сети (P2P - Peer-to-Peer) не имеют выделенных серверов - все узлы равноправны и могут быть как потребителями, так и поставщиками ресурсов. Такая архитектура используется в файлообменных сетях и некоторых блокчейн-системах. Она обеспечивает лучшую масштабируемость, но сложнее в управлении.

Отдельную категорию составляют промышленные сети, которые предназначены для автоматизации производственных процессов. Они отличаются повышенными требованиями к надежности и детерминированности времени отклика. Примеры - PROFINET в автоматизации или CAN-шина в автомобильных системах.

Современные сети часто сочетают в себе признаки разных категорий. Например, облачная инфраструктура может включать элементы клиент-серверной архитектуры, работающие через глобальную сеть с ячеистой топологией соединений между дата-центрами. Понимание этих классификаций помогает проектировать эффективные сетевые решения для различных задач.

**Заключение**

Компьютерные сети представляют собой сложные и динамично развивающиеся системы, которые лежат в основе современной цифровой инфраструктуры. В данном документе были рассмотрены ключевые аспекты их функционирования, начиная с основных компонентов и принципов передачи данных, заканчивая классификацией и современными тенденциями в организации сетей.

Особое внимание было уделено сетевым моделям, таким как OSI и TCP/IP, которые помогают стандартизировать и понимать процессы взаимодействия между устройствами. Также были подробно разобраны различные топологии сетей (шинная, кольцевая, звездообразная, ячеистая) и их применение в зависимости от требований к надежности, масштабируемости и производительности. Архитектуры клиент-сервер и P2P продемонстрировали разнообразие подходов к организации сетевого взаимодействия, каждый из которых имеет свои преимущества и области применения.

Современные технологии, такие как программно-определяемые сети (SDN) и сервис-ориентированные архитектуры, открывают новые возможности для гибкого управления сетями и оптимизации их работы. Эти инновации позволяют создавать более эффективные, безопасные и масштабируемые решения, отвечающие растущим потребностям пользователей и бизнеса.

В заключение можно отметить, что понимание основ компьютерных сетей и их эволюции является важным для специалистов в области IT, а также для всех, кто стремится использовать сетевые технологии в профессиональной или повседневной деятельности. Дальнейшее развитие сетей, включая внедрение технологий 5G, IoT и облачных вычислений, будет способствовать их еще большей интеграции в нашу жизнь, делая их неотъемлемой частью цифрового будущего.

Список литературы

1. Таненбаум Э. *Компьютерные сети.* – 5-е изд. – СПб.: Питер, 2020.
2. Олифер В. Г. *Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы.* – СПб.: Питер, 2019.
3. RFC 791. Internet Protocol [Электронный ресурс] / J. Postel. – 1981. – URL: https://tools.ietf.org/html/rfc791 (дата обращения: 03.04.2025).